 

**araç TAMİRHANELERi İÇİN KONTROL LİSTESİ**



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konu Başlığı** | **Kontrol Listesi** | **Evet****☺** | **Hayır****☹** | **Uygun Değilse Alınması Gereken Önlem** | **Sorumlu Kişi** | **Tamamlanacağı Tarih** |
| **GENEL** | Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmıştır ve iç ve dış zeminler düzenli olarak kontrol edilmektedir. |  |  |  |  |  |
| Merdiven genişlikleri ve basamak yükseklikleri uygundur.  |  |  |  |  |  |
| Çalışma alanlarında dökülen malzemeler veya diğer sebeplerden ötürü kayganlaşan zeminler ya da geçitler derhal temizlenmektedir. |  |  |  |  |  |
| Forklift vb. araçların kullanıldığı çalışma alanlarında zemin bu araçlarla çalışmaya uygundur. |  |  |  |  |  |
| Müşteriler için önceden yer ayırtmaksızın güvenli şekilde park edebilecekleri alanlar sağlanmıştır. |  |  |  |  |  |
| Tesis çevresinde araçların uygun hızda seyretmesini sağlamak amacı ile gerekli önlemler alınmıştır. |  |  |  |  |  |
| Tesiste içme suyu bulunmaktadır. |  |  |  |  |  |
| Çalışanlar için soyunma odası mevcuttur. |  |  |  |  |  |
| Çalışanların için yemek yeme yeri mevcuttur. |  |  |  |  |  |
| **TERTİP - DÜZEN** | Çalışma alanları temiz ve herhangi bir kazaya mahal vermeyecek şekilde düzenlidir. |  |  |  |  |  |
| Çalışma ortamında, hastalıklara sebebiyet vererek işe devamsızlığa neden olabilecek koşullar yoktur. |  |  |  |  |  |
| Depolama alanları araçların güvenli yükleme ve boşaltma yapabileceği ve yayaların güvenli geçişini sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. |  |  |  |  |  |
| Tuvalet ve lavabolar günlük olarak temizlenmektedir. |  |  |  |  |  |
| **AYDINLATMA** | Çalışma alanlarında ışık yeterlidir. |  |  |  |  |  |
| Aydınlatma armatürlerinden / donanımlarından ya da pencerelerden kaynaklanan göz kamaştırıcı parıltıların oluşturduğu riskler önlenmiştir. |  |  |  |  |  |
| Tüm merdiven ve yürüme yollarındaki aydınlatmalar çalışır halde bulunmaktadır. |  |  |  |  |  |
| **ELEKTRİK****ELEKTRİK** | Kaçak akım rölesi elektrik hattına bağlanmıştır. |  |  |  |  |  |
| Elektrik tesisatının periyodik bakımları yetkin kişilerce bakım programına uygun şekilde yapılmaktadır. |  |  |  |  |  |
| Çalışanlar hasar görmüş herhangi bir elektrik aksamı ile karşılaşmaları durumda ne yapmaları gerektiği ile ilgili bilgilendirilmiştir. |  |  |  |  |  |
| Acil durumlar oluşması durumunda çalışanlar elektrik tesisatının ne şekilde kapatılacağı ile ilgili bilgilendirilmiştir. |  |  |  |  |  |
| Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiştir. |  |  |  |  |  |
| Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmıştır. |  |  |  |  |  |
| Sigorta kutusu kolayca erişilebilir durumdadır. |  |  |  |  |  |
| Açıkta kablo bulunmamakta, prizlerin sağlamlığı kontrol edilmektedir. |  |  |  |  |  |
| Çalışmalar sırasında güvenlik ve sağlık işaretleri veya levhaları kullanılmaktadır. |  |  |  |  |  |
| Aküler şarj edilirken yetkin bir elektrikçi tarafından kurulan tescilli şarj cihazı kullanılmaktadır. |  |  |  |  |  |
| El feneri vb. cihazlar düşük voltajda çalışmaktadır (24V). |  |  |  |  |  |
| 380 V ile çalışan cihazların hepsinde endüstriyel fiş ve priz bulunmaktadır. |  |  |  |  |  |
| 380 V ile çalışan cihazların bakımları yapılmakta ve çalışanlar arızaları bildirmektedir. |  |  |  |  |  |
| Kurulu ekipmanların düzenli olarak bakımları yapılmaktadır. |  |  |  |  |  |
| **MAKİNELER,****EL ALETLERİ VE DİĞER TEKNİK ARAÇLAR-GEREÇLER** | Tüm makinelerin acil durdurma tertibatı bulunmaktadır. |  |  |  |  |  |
| Tüm makineler için, makinelerin kullanımı ve bakımı hususunda Türkçe olarak hazırlanmış kullanım kılavuzu mevcuttur. |  |  |  |  |  |
| Makinelerin bakımı imalatçının talimatları doğrultusunda yapılmıştır. |  |  |  |  |  |
| Çalışanlar kompresör gibi cihazların güvenli kullanımı konusunda eğitilmiş ve bu cihazların kullanımı sırasında şakalaşılmaması gerektiği hususunda tembihlenmiştir. |  |  |  |  |  |
| Basınçlı hava hattında kullanıcının bilincini kaybetmesi durumunda sistemi kapatacak bir hata koruma sistemi bulunmaktadır. (deadman’s switch) |  |  |  |  |  |
| Forklift vb. araçlar bu konuda eğitim almış çalışanlar tarafından kullanılmaktadır. |  |  |  |  |  |
| Forkliflerin periyodik bakımları yapılmaktadır. |  |  |  |  |  |
| Tüm el aletleri ve teknik araç-gereçler için, bunların kullanımı ve bakımı hususunda Türkçe olarak hazırlanmış kullanım kılavuzu mevcuttur. |  |  |  |  |  |
| Ekipmanlar düzgün çalışmaktadır ve bakımları yapılmıştır. |  |  |  |  |  |
| Bütün cihazlar kullanılmadan önce kontrol edilmektedir. |  |  |  |  |  |
| Çalışanlar kullandıkları teçhizatları çalışır halde bırakmamaktadır. |  |  |  |  |  |
| **HAVA YASTIKLARI** | Hava yastıkları uygun depolama alanlarında bulundurulur. |  |  |  |  |  |
| Çalışanlar hava yastıklarının doğru taşınması ve yerleştirilmesi konusunda eğitilmiştir. |  |  |  |  |  |
| Kusurlu hava yastıkları imha edilmesi amacıyla üreticisine iade edilmektedir. |  |  |  |  |  |
| **YANGIN** | Yangın ile ilgili yapılan risk değerlendirmesi sonucunda alınan önlemlerin uygulanmasını sağlamak amacıyla periyodik kontroller gerçekleştirilmektedir. |  |  |  |  |  |
| Binada, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik uyarınca tüm önlemler alınmıştır. |  |  |  |  |  |
| Yangın merdiveni kullanılabilir durumdadır. |  |  |  |  |  |
| Yangın merdiveni kapıları/acil çıkışlar kilitli değildir ve her an açılabilir durumdadır. |  |  |  |  |  |
| Yangın merdiveni kapıları/acil çıkışların önünde ve tüm yol boyunca kaçışı engelleyecek bir malzeme yoktur. |  |  |  |  |  |
| Yangın merdiveni kapıları/acil çıkış kapıları dışarıya doğru açılmaktadır. |  |  |  |  |  |
| Acil durum ışıklandırması tesis edilmiştir. |  |  |  |  |  |
| Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştirilmiş, yangın merdiveninde ışıklandırma sağlanmıştır. |  |  |  |  |  |
| Yangın söndürücüleri mevcuttur ve son kullanma tarihleri kontrol edilmektedir. |  |  |  |  |  |
| Çalışanlar yangın tüplerinin kullanımı konusunda eğitim almıştır. |  |  |  |  |  |
| Yangın, doğal afetler vb. hallerde görev paylaşımları yapılmış ve ilan edilmiştir. |  |  |  |  |  |
| Acil durum planı hazırlanmış ve görünür bir yere asılmıştır. |  |  |  |  |  |
| Sigara içilmesi bütün çalışma alanlarında yasaklanmıştır. |  |  |  |  |  |
| Yangın alarmlarının bakımı ve kontrolü üretici tarafından gerçekleştirilmiştir. |  |  |  |  |  |
| Dökülen ya da sıçrayan yakıt derhal temizlenmektedir |  |  |  |  |  |
| LPG yakıtlı araçlar güvenli ortamlarda bulundurulmaktadır. |  |  |  |  |  |
| Çalışanlar yakıtlar ve LPG ile çalışma konusunda bilgilendirilmiştir. |  |  |  |  |  |
| **YÜKSEKTE ÇALIŞMA** | Seyyar merdivenler yapısal olarak sağlamdır, düzenli olarak kontrol edilmektedir ve sadece uygun donanım ile eğitimli çalışanlar tarafından kısa süreler için kullanılmaktadır. |  |  |  |  |  |
| Seyyar merdivenler kullanılırken sabitlenmektedir. |  |  |  |  |  |
| **KİMYASAL MADDELER** | Çalışanlar kullanılan kimyasallar ve etkileri konusunda bilgilendirilmiştir. |  |  |  |  |  |
| Kimyasalların üzerinde uygulama yöntemi, kullanılacak koruyucu donanım ve bu maddelerin zararlarını açıklayan etiketler bulunmaktadır. |  |  |  |  |  |
| Araba motorunun kapalı alanlarda çalıştırılması durumunda arabanın egzozu aspiratör sistemine bağlanmaktadır. |  |  |  |  |  |
| Aspiratör sisteminin bakımı düzenli olarak yapılmakta ve kaydı tutulmaktadır. |  |  |  |  |  |
| Çalışanlar, kimyasal maddeler ile çalışma sırasında cilt, göz, solunum vb. temasını önleyecek şekilde uygun nitelikte kişisel koruyucu donanımları (eldiven, maske vb.) kullanmaktadır. |  |  |  |  |  |
| İş tulumları düzenli olarak temizlenmektedir. |  |  |  |  |  |
| Aküler şarj edilirken aside dayanıklı gözlük ve eldivenler kullanılmaktadır. |  |  |  |  |  |
| **SICAKLIK** | Atölyede kış boyunca kullanılacak taşınabilir ısıtıcılar mevcuttur. |  |  |  |  |  |
| **GÜRÜLTÜ** | Gürültünün yüksek olduğu ortamlarda işitme koruyucu kullanılmaktadır. |  |  |  |  |  |
| **KAYMA, DÜŞME** | Merdivenlerin açıkta kalan bölümlerinde yeterli sağlamlık ve yükseklikte ve korkuluğun üst ve orta kısımlarında birer tutunma yeri ve gerekli ise eteklik bulunan korkuluk mevcuttur. |  |  |  |  |  |
| 1,8 m. 'den geniş olan merdivenlerin her iki yanında korkuluk bulunmaktadır. |  |  |  |  |  |
| Elektrik kabloları takılıp düşmeye mahal vermeyecek şekilde konumlandırılmıştır. |  |  |  |  |  |
| **DÜŞEN CİSİMLER** | Krikoların bakım ve onarımı yetkili kişiler tarafından yapılmaktadır. |  |  |  |  |  |
| El krikoları sadece sağlam ve düz zeminlerde kullanılmaktadır. |  |  |  |  |  |
| Güvenli çalışma için konulan yük limitleri aşılmamaktadır. |  |  |  |  |  |
| Araç kaldırma ekipmanının bakım ve onarımı düzenli şekilde yapılmaktadır. |  |  |  |  |  |
| **KAZALAR VE HASTALIKLAR** | Çalışanların işe giriş muayeneleri ve periyodik kontrolleri yapılıyor mu? |  |  |  |  |  |
| Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar incelenerek yeniden meydana gelmeleri önlenmektedir. |  |  |  |  |  |
| Çalışanların, örneğin kısa devre nedeniyle, elektrik şokuna neden olabilecek kadar tehlikeli akımlarla karşılaşma ihtimali bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |
| Çalışanların işlerini kazaya mahal verecek derecede hızlı yapması gereken durumlar bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |
| Çalışanların sıcak yüzeylerle ya da püsküren buharlarla temas ederek yanma ya da haşlanma tehlikesi bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |
| İş kazaları ve meslek hastalıkları vakaları Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu? |  |  |  |  |  |
| **EĞİTİM ve BİLGİLENDİRME** | Çalışanlara (çıraklar ve genç çalışanlar dahil olmak üzere) genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiştir. |  |  |  |  |  |
| Çalışanlar yaptıkları işle ilgili olarak genel anlamda yeterince bilgiye sahiptir. |  |  |  |  |  |

\* Bu kontrol listesi, 6331 sayılı Kanunun “İşverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenlerin yapmak/yaptırmak ile yükümlü oldukları risk değerlendirmesi

çalışması yerine geçmez ancak çalışma ortamının iyileştirilmesine yönelik adımlar içerir.