1. Kişisel koruyucu donanımlar, toplu korunma yöntemleri ile risklerin önlenemediği veya tam olarak sınırlandırılamadığı durumlarda kullanılacak, İ01.01.F20 KKD ***Kullanımına İlişkin*** Risk Belirleme Tablosu’ na göre riskler değerlendirilecek ve çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden kişisel koruyucu donanım kullanılması gereken durumlar belirlenecektir.
2. Kişisel koruyucu donanım, iş kazası ya da meslek hastalığının önlenmesi, çalışanların sağlık ve güvenlik risklerinden korunması, sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır.
3. Kişisel Koruyucu Malzemeler, kullanıcılara ücretsiz verilecek, bakım ve onarımları ve ihtiyaç duyulan elemanlarının değiştirilmelerinden sonra, hijyenik şartlarda muhafaza edilecek ve kullanıma hazır bulundurulacaktır.
4. Tüm çalışanlar görevine uygun kişisel koruyucu malzemelerini almış olacak ve aşağıda açıklanan durumlarda kesinlikle kullanacaklardır.
5. ***Kişisel koruyucu donanımlar kontrol edilecek, hasarlı olması durumunda değiştirilecektir. Arızalı ve hasarlı KKD’ lar kullanımı kesinlikle engellenecektir.***
6. Şantiye sahası içerisinde imalat bölgesindeki tüm çalışanlar, başlarına baret giymeden çalışmayacaklardır. Her çalışan için İ01.01.F06 Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Zimmet ve Taahhüt Tutanağı formu üzerinden zimmetler yapılacaktır.
7. Gözler için tehlikeli olan işlerden:
* Oksijen kaynağında ışınlara karşı oksijen gözlüğü
* Elektrik kaynağında ışınlara karşı kaynakçı maskesi
* Talaş, yonga bırakan işlerde yandan korunacak gözlük
* Kimyasal maddelerle yapılan işlerde tam koruma gözlüğü
* Zehirli gazlar çıkan işlerde tam yüz maskesi
* Çapak temizleme işlerinde şeffaf yüz siperi

Kullandırılacaktır.

1. Kaynak işlerinde ve mekanik atölyelerde çalışanlar, deriden yapılmış, boya işlerinde ve tahriş edici malzemelerle çalışanlar plastik veya lastik malzemeden yapılmış eldivenler giyeceklerdir. Matkap, pres ve diğer tezgahlarda çalışıldığında eldiven kullanılmayacaktır.
2. Gürültü***nün*** ***80dB ve üzerinde olduğu*** yerlerde (kompresör, preslerin bulunduğu yerler, kırıcı ve öğütücü makinelerin bulunduğu yerler, konveyör vb.) işitme kaybının önlenmesi için kulak tıkacı veya kulaklık kullanılacaktır.
3. Ağır malzeme taşıyanlar lastik tabanlı ve çelik burunlu ayakkabı (S1P/S3) giyeceklerdir.
4. Kayma ve düşme tehlikesi olan yükseklikte kayma ve düşme tehlikesi bulunan yerlerde, banketlerde yapılacak bakımlarda emniyet kemeri kullanılacaktır.
5. Su içinde veya nemli yerlerde yapılacak çalışmalarda uzun konçlu çizme ***(S5)*** giyilecektir.
6. Oksijen miktarı %20’nin üstünde ve zehirli ortamda aktif kömür filtreli gaz maskesi, oksijen miktarı %20’nin altında ve zehirli ortamda basınçlı temiz hava tüplü gaz maskesi kullanılacaktır.
7. Kaynak işlerinde çalışanlar deriden, asitli ve kostikli işlerde çalışanlar PVC malzemeden yapılmış önlük takacaklardır.
8. Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik verilecektir.
9. Tüm kişisel koruyucu donanımlar; kendisi ek risk oluşturmadan ilgili riski önlemeye uygun ve işyerinde var olan koşullara uygun olacaktır.
10. Kişisel koruyucu donanım, kullanan kişinin anatomik yapısına ve sağlık durumuna uygun olacaktır.
11. ***Kişisel Koruyucu Donanımın üzerinde CE işareti kontrolü yapılacaktır. KKD’ ların Türkçe kullanım kılavuzundan yararlanılarak çalışanlara kullanımı hakkında eğitim verilecektir.***
12. Birden fazla riskin bulunduğu ve çalışanın bu risklere karşı aynı anda birden fazla kişisel koruyucu donanımı kullanmasını gerektiren durumlarda, bir arada kullanılmaya uygun olan ve bir arada kullanıldığında söz konusu risklere karşı koruyuculuğu etkilenmeyen kişisel koruyucu donanımlar seçilecektir.
13. Kişisel koruyucu donanımların kullanım şartları ve özellikle kullanılma süreleri; riskin derecesi, maruziyet sıklığı, her bir çalışanın iş yaptığı yerin özellikleri ve kişisel koruyucu donanımın performansı dikkate alınarak belirlenecektir.
14. Tek kişi tarafından kullanılması esas olan kişisel koruyucu donanımların, zorunlu hallerde birden fazla kişi tarafından kullanılmasını gerektiren durumlarda, bu kullanımdan dolayı sağlık ve hijyen problemi doğmaması için her türlü önlem alınacaktır.
15. Kişisel Koruyucu Donanımların bakımı, onarımı ve periyodik kontrolleri yapılacak, hijyenik şartlarda muhafaza edilecek ve kullanıma hazır bulundurulacaktır.
16. Kişisel koruyucu donanımlar her kullanımdan önce kullanan tarafından kontrol edilecektir.
17. Kişisel koruyucu donanımların hangi risklere karşı kullanacağı konusunda çalışanlara eğitim verilecektir.
18. Kişisel koruyucu donanımlar, istisnai ve özel koşullar hariç, sadece amacına uygun olarak kullanılacaktır.
19. Yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımı belirlenecektir.
20. ***Çalışanlar***, kişisel koruyucu donanımda gördükleri herhangi bir arıza veya eksikliği amirine bildirecektir.
21. Arızalı bulunan kişisel koruyucu donanımlar arızalar giderilmeden ve gerekli kontrolleri yapılmadan kullanılmayacaktır.
22. Çalışanlara verilen kişisel koruyucu donanımlar, her zaman etkili şekilde çalışır durumda olacaktır.
23. Kişisel koruyucu donanımların kullanımı esnasında alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında çalışanlara ve temsilcilerine bilgi verilecektir.
24. ***Kullanılacak ekipman ve makinelerin kullanma talimatlarında belirtilen (Kişisel Koruyucu Donanım) KKD çalışanlara verilecektir. Çalışma esnasında bu KKD’ lar kullandırılacaktır.***

***Sevk ve idaresinden sorumlu olduğum personeli bu talimata uygun çalıştıracağımı, aksi halde meydana gelebilecek kazaların sonuçlarından sorumlu olacağımı kabul ve taahhüt ederim.***

Tebliğ eden: Tebliği alan:

***İş Güvenliği Uzmanı*** ***Alt İşveren Yetkilisinin***

Adı Soyadı: Adı Soyadı: Tarih: Tarih: İmza: İmza: