1. Ofisler:

* Ofisler, yangına neden olmayacak şekilde (malzemesi yangına dayanıklı) tesis edilecek ve kullanıma alınacaktır.
* Ortak kullanıma açık ofis hacimlerinde sigara kesinlikle içilmeyecektir.
* Tek kişilik ofislerde, ofiste çalışanının tercihi doğrultusunda sigara içilebilecektir.
* Birden fazla kişilerin kullanımına açık ofis hacimlerinde sigara içenler ile sigara içmeyenler ayrı ofisleri kullanacaklar, böyle bir ofis ayrımı yapılması imkanı olmadığı hallerde sigara içilmeyecektir. Çalışma esnasında ve sonrasında uyuşturucu madde kullanılmayacaktır.

1. Soyunma yeri ve elbise dolabı

* İş elbisesi giymek zorunda olan çalışanların, etik olarak veya sağlık nedenleriyle, uygun olmayan bir yerde soyunmalarına izin verilmeyecektir.
* Bu durumda çalışanlar için uygun soyunma yerleri sağlanacaktır.
* Soyunma yeri gerekmeyen işyerlerinde çalışanların elbiselerini koyabilecekleri uygun bir yer tahsis edilecektir.

Soyunma yerlerinin aşağıda belirtilen hususlara sahip olması sağlanacaktır;

* Kolay ulaşılabilir yerde olacaktır.
* Yeterli kapasitede olacaktır.
* Yeterli sayıda oturma yerleri bulunacaktır.
* Kadınlar ve erkekler için ayrı soyunma yerleri olacaktır.
* Her çalışan için çalışma saatleri içinde giysilerini koyabilecekleri yeterli büyüklükte kilitli dolaplar bulunacaktır.
* Aydınlık, havalandırmaya elverişli, soğuk mevsimlerde yeteri kadar ısıtılmış olacaktır.
* Temiz ve bakımlı bulundurulacak, duvarları açık renkle boyanacaktır.
* Yeteri kadar kilitli elbise dolabı, sıra, sandalye, tabure vb. eşya bulunacaktır.
* Islak giyim eşyalarının kurutulması için gerekli kurutma düzeneği sağlanacaktır.
* Zehirli, tehlikeli, tozlu ve kirli işlerde çalışılan yerlerde iş elbiseleri ile harici elbiselerin ayrı yerlerde saklanabilmesi için yan yana iki ayrı dolap çalışanlara tahsis edilecektir.
* Nemli, tozlu, kirli, tehlikeli maddeler ile çalışılan yerlerde ve benzeri işlerde iş elbiseleri ile harici elbiselerin ayrı yerlerde muhafaza edilmesi için, her çalışan için yeterli nitelikte iki bölmeli dolap veya iki ayrı elbise dolabı bulunacaktır.

1. Su Temini:

…………………… İnşaat tüm çalışanlarına aşağıdaki kurallar doğrultusunda içme ve kullanma suyu sağlayacaktır:

* İçme suları, Resmî Gazete’de yayımlanan “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” te yer alan özelliklere uygun olacak ve her zaman kullanıma hazır ve yeterli miktarda içilebilir su sağlanacaktır.
* İçme ve kullanma sularına rahat bir şekilde ulaşılabilecektir.
* İçme suları temiz bir kaynaktan alınacak ve temizliği sürekli olarak kontrol edilecektir.
* Sular taşınması ve kullanılması sırasında her türlü bulaşmadan korunacaktır.
* İçme suyu uygun serinlikte olacak ve içine doğrudan buz atılmayacaktır.
* Mümkün olan durumlarda içme suyu uygun bir tesisat ile kullanma suyundan ayrı olacaktır.
* İçme suları için kullanılacak bardakların temizliği için gereken özen gösterilecektir. Mümkün olduğu durumlarda içme suları için karton veya benzeri bardaklar kullanılacaktır. Kullanılmış bardakların atılması için bir çöp kutusu bulundurulacaktır.
* Uygun nitelikte su bulunmadığı takdirde mevcut sular su dezenfeksiyonu usullerine uygun olarak dezenfekte edildikten sonra kullanılacaktır.
* Açıkta bulunan içilmez nitelikli suların depolandığı tankların üzerine herkes tarafından görünebilecek bir bölümüne “DİKKAT– İÇME, YIKANMA VEYA PİŞİRME İÇİN KULLANILMAZ” yazılacaktır.

1. Tuvaletler:

Her çalışma yerinde aşağıda gösterilen oranda tuvalet tesis edilecektir:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birimdeki Erkek Sayısı** | **Tuvalet sayısı (Erkek)** | **Pisuar Sayısı** | **Birimdeki Kadın Sayısı** | **Tuvalet sayısı (Kadın)** |
| 1 – 60 | 2 | 2 | 1 – 60 | 2 |
| 61 – 100 | 3 | 4 | 61 – 100 | 4 |

* 100 çalışanından sonrası için her 50 kişiye 1 tane olmak üzere tuvalet bulundurulacaktır.
* Tuvaletler normal şartlar altında kanalizasyon sistemine bağlanacaktır. Kanalizasyona bağlanması mümkün değilse atık sular, Türk Çevre Mevzuatı gereğince sızdırmaz septik çukurlara veya tanklara verilecek veya bölgedeki ilgili mevzuata uygun tedbirler alınacaktır.
* Tuvaletler hava şartlarına ve (açık alanlarda) düşen cisimlere karşı korunacak şekilde yapılacaktır.
* Tuvaletler, en az ***2***00 lüks (lux) ile aydınlatılacak, elektrik tesisatı etanj olacaktır.
* Kabinler insanların bulunduğu kapalı yerlere açılmayacak ve gereği gibi havalandırılacaktır. Tüm pencere ve havalandırma açıklıklarına tel takılacaktır.
* Kapılar tam oturacak, kendi kendine kapanacak ve kilitli olacaktır.
* Koku çıkmasını önleyecek tedbirler alınacaktır.
* Tuvaletlerin duvar yüzleri düz olacak ve boyası açık renk olacaktır.
* Tuvaletler su depolarından ve su geçen yerlerden uzak bir yere yapılacaktır. Ayrıca mutfak veya gıda maddelerinin bulunduğu bölümlerden en az 30 m. uzakta bulunacaktır.

1. Yıkanma tesisleri (Duşlar):

Şantiyede yatan çalışanlar için, her çalışma yerinde aşağıda gösterilen sayıda yıkanma tesisi

yapılacaktır:

|  |  |
| --- | --- |
| **Birimdeki Kişi Sayısı** | **Duş Kabini Sayısı** |
| 1 – 25 | 2 |
| 26 – 50 | 3 |
| 51 – 100 | 4 |
| 101 – 135 | 5 |
| 136 – 170 | 6 |

* 170 çalışandan sonrası için her 35 kişiye 1 tane olmak üzere kabin yapılacaktır.
* Her yıkanma yeri sağlık şartlarına uygun, temiz, bakımlı, havadar ve aydınlık olacaktır.
* Duş kabinlerinin boyutları 1 \* 1,20 metreden az olmayacaktır.
* Soyunma odalarına bitişik yapılacak veya kapalı bir geçişi olacaktır.
* Duş kabinlerinin tavan ve duvarları kolaylıkla temizlenecek malzemeden yapılacaktır.
* Duş kabinlerinde yeterli havalandırma tertibatı yapılacaktır. Mevsime göre 25 C° den aşağı olmayacak şekilde ısıtılacaktır.
* Sıcak ve soğuk akarsuyun iyi bir şekilde ayarlanacak durumda olması ve yeteri kadar basınçla akması sağlanacaktır. Kirli suların kolayca akması için gerekli tedbirler sağlanacaktır. Duşların kirli suları kanalizasyon tesisatına bağlanacaktır.
* Yıkanma tesislerinin atık sularının kanalizasyona bağlanması mümkün değilse, sızdırmaz septik çukurlara veya tanklara verilecek veya bölgedeki ilgili mevzuata uygun tedbirler alınacaktır.
* Kağıt, çöp vb. atıkların atılması için üstü kapaklı çöp kutuları bulundurulacaktır.
* Yıkanma tesisleri normal temizlik ve bakım dışında her 15 günde bir dezenfekte edilecektir.

1. Lavabolar:

* Çalışanların işten çıkarken el ve yüzlerini yıkayıp temizlenmeleri için yeteri kadar lavabo tesis edilecektir.
* Lavabolarda, uygun havalandırma, aydınlatma, termal konfor ve hijyen şartları sağlanır ve gerekli temizlik malzemeleri yeteri miktarda bulundurulacaktır.
* Duş tesisi gerektirmeyen işlerde, çalışma yerlerinin ve soyunma odalarının yakınında, gerektiğinde sıcak suyu da olan, lavabolar bulunacaktır.
* Lavabolar erkek ve kadın çalışanlar için ayrı ayrı yapılacaktır.
* Duşlar ve lavaboların her zaman çalışanların kullanımına hazır halde olması sağlanacak, buralarda gerekli temizlik malzemeleri bulundurulacaktır.
* Duş veya lavaboların soyunma yerlerinden ayrı yerlerde bulunması durumunda, duş ve lavabolar ile soyunma yerleri arasında kolay geçiş yolları sağlanacaktır.

1. Barınma yerleri:

* Güneş ve hava alacak ve diğer dış etkenlere karşı korunmuş olacak, sağlık ve teknik şartlara uygun bir şekilde inşa edilecektir.
* Koğuşların tabanı her gün kolaylıkla temizlenecek ve gerektiğinde yıkanacak nitelikte yapılacaktır.
* Duvar ve tavanların yüzleri açık renkli boya ile boyanacaktır.
* Koğuşların pencereleri açılı kapanacak şekilde yapılacak, koğuştaki havayı devamlı bir şekilde değiştirecek tertibat, tesisat, menfez veya elektrikli özel vantilasyon cihazları bulunacaktır.
* Koğuşlarda çalışanların kullanmaları için yeterli sayıda karyola, ranza, yatak, battaniye sağlanacaktır. Yatak, battaniye ve benzerleri temiz bir halde bulundurulacak, gerektiğinde dezenfekte edilecektir.
* Koğuşların yeterli genişlikte olması sağlanacak ve bu yerlerde çalışanlar için yeterli sayıda masa ve arkalıklı sandalye buldurulacaktır. Dinlenme ve yatma yerlerinde sigara içmeyenlerin sigara dumanından korunmaları sağlanacaktır.
* Koğuşlarda; bir dinlenme odası, bir boş vakit değerlendirme odası, yeterli duş, tuvalet, lavabo ve temizlik malzemesi bulundurulacaktır. Çalışan sayısı göz önünde bulundurularak bu yerlerde yatak, dolap, masa ve arkalıklı sandalyeler bulundurulacak ve bunlar, kadın ve erkek çalışanların varlığı dikkate alınarak yerleştirilecektir.
* Koğuşun hava hacmi ile yatabilecek en çok çalışan sayısını gösteren bir cetvel koğuşlara asılacaktır.
* Koğuşlarda yatak aralarında en az 80cm.’lik bir açıklık bulunacak, iki katlı karyola kullanıldığı hallerde katlar arasındaki yüksekliği ile karyola genişliği 80cm.’den az olmayacaktır.
* Koğuşlarda duvarlara elbise veya benzeri malzemelerin asılması amacıyla çivi çakılmayacaktır.
* Koğuşlarda yatan çalışan sayısı kadar, kilitli elbise dolapları bulundurulacaktır.
* Koğuşlardaki yatak, yorgan, battaniye, yatak örtüsü, yastık kılıfı gibi yatak eşyası temiz bir halde bulundurulacaktır.
* Koğuşların temizliği için görevliler atanacaktır.
* Koğuşlardaki hava sıcaklığı15 C° ye düştüğünde ısıtılacaktır. Bu sebeple koğuşlarda gerekli tertibat alınacaktır. Isıtma için koğuş içlerinde katı, sıvı veya LPG yakıtlı sobalar ile yağlı radyatör dışında elektrikli ısıtıcılar kullanılmayacaktır.
* Koğuşlar geceleri yatma zamanına kadar, koridor ve tuvaletler ise sürekli olarak 100 lux lamba ile aydınlatılacaktır.
* Koğuşlarda en az 6 ayda bir veya gerektiğinde antiseptik solüsyonlarla genel temizlik ve böcek haşere fareye karşı ilaçlama yapılacaktır.
* Koğuşlar bölümünde çalışanlar çamaşırları ile yatakhane malzemelerini yıkayıp ütüleyebileceği çamaşırhane ve ütü yeri yapılacaktır.
* Koğuşlar mahfuz bir yere kurulacak ve drenaj için gerekli tedbirler alınacaktır.
* Koğuşlar bölgesinde aydınlatma tesisatı 24 veya 42 Volt ile yapılacaktır.
* Koğuşlarda ısıtma için yağlı radyatör kullanılacak ise ayrı tesisat çekilecek ve tesisatta priz kullanılmayacak, bağlantılar klemens ile yapılacaktır.
* Koğuşlarda, çalışanların kullanmaları için yeterli sayıda karyola, ranza, yatak, battaniye ve benzerleri işveren tarafından sağlanacaktır. Yatak, battaniye ve benzerleri temiz bir halde bulundurulur, gerektiğinde dezenfekte edilecektir.
* Sabit barınma tesislerinde; bir dinlenme odası, bir boş vakit değerlendirme odası, yeterli duş, tuvalet, lavabo ve temizlik malzemesi bulundurulur. Çalışan sayısı göz önünde bulundurularak bu yerlerde yatak, dolap, masa ve arkalıklı sandalyeler bulundurulur ve bunlar, kadın ve erkek çalışanların varlığı dikkate alınarak yerleştirilecektir.

1. Yemek yeme yerleri ve dinlenme salonları:

* ***İşin niteliği ile birlikte***, çalışan sayısının fazla olması, çalışma yerinin uzak olması ve benzeri nedenlerin sağlık ve güvenlik ***riski oluşturması*** halinde, çalışanlara, kolay ulaşılabilen dinlenme veya barınma yerleri sağlanacaktır. Bu tür imkânlar yoksa iş aralarında çalışanların dinlenebileceği uygun yerler sağlanacaktır.
* Yemekhane ve dinlenme salonları işyerinden tamamen ayrı soyunma yerleri ve lavaboya yakın bir yere yapılacaktır.
* Yemekhane temiz, aydınlık, havadar olacak, soğuk günlerde ısıtılabilecek şekilde tertibat bulunacaktır.
* Yemekhanenin taban ve duvarları kolayca silinebilecek özellikte olacaktır.
* Yemekhanede kolay silinen ve temizlenebilen malzemeden yeteri kadar masa ve sandalye bulunacaktır.
* Yemekhanede masalarda oturanlara yetecek sayıda sürahi ve bardak bulunacaktır.
* Yemekhanede bulaşık toplama ve yıkama bölümü yemekhaneden ayrı olacak ve bir pencere vasıtası ile bulaşıklar toplanacaktır.
* Yemekhanede kullanılan tüpler yemekhane dışında ve kapalı bölme içerisinde olacaktır.
* Yemekhanede ahşap dolap bulundurulmayacak, ekmek ve tabldot dolapları çelik olacaktır.
* Dinlenme yerleri, sağlık şartları ve dış etkilerden korunma bakımından yeterli nitelikte, mahfuz bir yere, zemini düzeltilerek kurulur ve drenaj için gerekli tedbirler alınacaktır.
* Sosyal amaçlı kullanılan dinlenmetesisleri, yanıcı olmayan ve kolay tutuşmayan malzemeden inşa edilecektir. Barınma amacıyla çadır ve branda kullanılmaz. Meskûn mahal dışında, yol, demiryolu, köprü inşaatı gibi açık havada yapılan çalışmalarda, barınma ve benzeri ihtiyaçları gidermek amacıyla, sadece yanmaz malzemelerden yapılmış çadırlar kullanılabilecektir.
* Yemekhane ve dinlenme yerlerinde kullanılan ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri, elektrik tesisatları ile aydınlatmalar için gerekli güvenlik tedbirleri alınarak yeterli ve uygun araçlar sağlanacak, yangına neden olmayacak şekilde (malzemesi yangına dayanıklı) tesis edilecek, kullanıma alınacaktır. Isıtma sistemlerinde yangın riski oluşturacak mangal, maltız ve benzeri açık ateş kullanılmayacaktır.
* Dinlenme ve barınma yerlerinin yeterli genişlikte olması sağlanır ve bu yerlerde çalışanlar için yeterli sayıda masa ve arkalıklı sandalye buldurulur. Dinlenme ve barınma yerlerinde sigara içmeyenlerin sigara dumanından korunmaları için gerekli tedbirler alınacaktır.

1. Şantiye Sahası İçinde ve Sosyal Tesislerinde Işıklandırma:

* Yapı işlerinin gündüz yapılması esastır. Ancak, gece çalışması yapılması gerekli ise çalışılan kısımların çok iyi aydınlatılması ve şantiye içi yolların ve dönemeçlerin ışıklandırılması sağlanacaktır.
* Şantiyeye ait bürolar, merdivenler, geçiş yolları, inşaat yolları, çalışma alanları çalışmalar yürütülürken en az ***20***0 lux ile aydınlatılacaktır. Hassas işlerin sürekli olarak yapıldığı yerler en az 1000 lüks (lux) ile aydınlatılacaktır.
* Çalışma yerleri, barakalar ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemindeki herhangi bir arızanın çalışanlar için risk oluşturabileceği yerlerde acil ve yeterli aydınlatmayı sağlayacak yedek aydınlatma sistemi bulunacaktır
* Yapay ışıklandırma istenilen yerlerde çalışanlar alanı terk edene kadar ışıkların yanık kalacağı sistemler oluşturulacaktır.
* Çalışma yerleri, barakalar ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemindeki herhangi bir arızanın çalışanlar için risk oluşturabileceği yerlerde acil ve yeterli aydınlatmayı sağlayacak yedek aydınlatma sistemi bulundurulacaktır.

***Sevk ve idaresinden sorumlu olduğum personeli bu talimata uygun çalıştıracağımı, aksi halde meydana gelebilecek kazaların sonuçlarından sorumlu olacağımı kabul ve taahhüt ederim.***

Tebliğ eden: Tebliği alan:

***İş Güvenliği Uzmanı*** ***Alt İşveren Yetkilisinin***

Adı Soyadı: Adı Soyadı: Tarih: Tarih: İmza: İmza: