**ÜST GEÇİT KÖPRÜ KİRİŞ GÜVENLİK TALİMATI** 

1. **AMAÇ:** Bu talimatın amacı, üst geçit, köprü ve kiriş yapımında iş sağlığı ve güvenliğini açısından uyulması gereken kuralları tanımlamaktır.
2. **KAPSAM:** Bu talimat şantiyelerde üst geçit, köprü ve kirişlerde çalışan personeli kapsar.
3. **UYGULAMA**
	1. Tek vinçle kaldırma ve yerleştirme yapılıyorsa; vinci kumanda eden bir tek işaretçi bulunacaktır. Vinç operatörü herhangi bir “Dur” ihtarına derhal uyacaktır. Çift vinç kullanılıyorsa iki işaretçi bulunabilir, ancak bunlar birbirlerini operatörleri ve takoz yerleştiren işçileri çok iyi görebilecekleri bir yerde duracaklar ve her bir işaretçi tek vinci kumanda edecektir.
	2. Kolonların ve daha önce konulmuş kirişlerin üzerine gereksiz yere işçi çıkarılmayacak, kendi başına seyir vb. sebeplerle çıkmış olan derhal aşağı indirilecektir.
	3. Zelzele takozunu ayarlayacak işçi, takoz ayarlamaya; kiriş uçlarının başlık kirişleri doğrultusuna geldiğinde çıkacaktır.
	4. Zelzele takozlarını yerleştirmek için kullanılan seyyar merdivenler sağlam olacak ve çok iyi tespit edilecek ya da yardımcı işçi vasıtasıyla merdivenlerin kayması önlenecektir.
	5. Zelzele takozunu yerleştirmeye çalışan işçi ile işaretçi arasındaki haberleşme “Sesle” sağlanacaktır.
	6. Kiriş kaldırırken kiriş etrafında, sağında, solunda ve altında kimse bulunmayacaktır.
	7. İşçiler mutlaka baretlerini giyeceklerdir.
	8. Takozu yerleştiren işçi, elini tamamen kirişle mesnet bloku arasından çekmedikçe; işaretçiye kirişin indirilmesi ile ilgili haber göndermeyecektir.
	9. Bu hususların uygulaması formenlerce yürütülecektir.

İş yeri tarafından tutanak halinde hazırlanan Talimatı okudum . Bir suretini aldım, diğer suretini de iş yerine verdim. Talimatta açıklanan kurallara uyacağımı beyan ve kabul ederim. İş bu talimatı tam sıhhatte olarak, kendi rızamla isteyerek ve bilerek imzaladım.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  TEBLİĞ EDEN | TEBELLÜĞ EDEN  |  |
|  |
|  ADI SOYADI |   |  ADI SOYADI |   |  |
|  TARİH  |   |  TARİH |   |  |
|  İMZA |   |  İMZA |   |  |